XR-RM75 双臂遥操作系统阶段性研究报告
基于 PICO 4 Ultra、ROS2 Humble 与睿尔曼 RM75 的阶段一工程进展材料
文档定位：硕士中期汇报材料组成部分；聚焦总体方案、已完成工作、近期任务、数据协议与后续优化。

摘要
本项目面向 XR 双臂遥操作与后续半自动采摘任务，当前阶段以“低速、安全、可验证的闭环链路”为首要目标。系统由 PICO 4 Ultra 采集双手柄六自由度位姿与按键状态，通过 Unity Android 应用发送 UDP JSON 数据；ROS2 侧由输入节点解析并发布左右手柄话题，再由两个同构单臂遥操作节点分别完成相对位移映射、工作空间限幅、速度滤波和 RM75 适配执行。现阶段已经形成从手柄输入到左右 RM75 控制命令的基础链路，并保留 mock 仿真与真机接入两种执行路径。
当前尚未完成视觉链路、数据记录闭环、双臂碰撞检测、完整时间同步、状态回传和任务级自动采摘状态机。后续工作将围绕通信质量统计、软件急停、末端执行器控制、D405/D435 视觉接入、实验数据记录和半自动策略逐步推进。
一、整体思路
整体设计遵循“先形成基础遥操作闭环，再逐步叠加安全、感知和自动化能力”的路线。当前阶段不直接追求复杂任务策略，而是优先验证手柄输入、网络通信、ROS2 分发、控制映射、真机适配和安全停止路径是否可靠。
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图1 系统总体架构与阶段一闭环链路
表1 总体设计原则
	设计要点
	实现方式
	作用

	相对位移遥操作
	按下 grip 的第一帧锁定手柄与 TCP 起点，之后使用手柄位移增量生成目标 TCP
	降低绝对姿态漂移和初始姿态误差对机器人运动的影响

	左右臂解耦
	双臂模式启动 left_arm_teleop 与 right_arm_teleop 两个同构单臂节点
	便于单臂验证、双臂组合和参数独立调整

	统一输入消息
	UDP JSON 转换为 XrController，并发布 /xr/left_controller 与 /xr/right_controller
	屏蔽 Unity、模拟脚本和后续输入源差异

	双执行路径
	MockRealManAdapter 用于无硬件验证，RealManAdapter 用于真机控制
	支持从离线验证到真机联调的连续迁移

	安全停止优先
	grip=false、UDP 超时、adapter 异常、节点退出和 PICO 暂停均触发停止
	保证第一阶段具备基本硬件安全边界



二、已完成部分
截至当前版本，项目已经完成从 PICO/模拟 UDP 数据输入到 ROS2 控制节点，再到 RM75 适配层的基础链路。完成情况见表2。
表2 已完成工作清单
	模块
	完成内容
	当前价值

	Unity/PICO 端
	完成 PicoControllerUdpSender、配置面板和保持唤醒逻辑，可发送左右手柄 pose、grip、trigger，并在暂停/退出时发送安全停止包
	具备真实 XR 输入源，支持头显端参数调整

	xr_rm_input
	完成非阻塞 UDP 接收、JSON 兼容解析、左右手柄话题分发和 sample_udp_sender
	支撑真机输入与本机模拟输入的统一验证

	xr_rm_interfaces
	定义 XrController.msg，包含 header、hand、grip、trigger 和 pose
	形成统一数据契约

	xr_rm_teleop
	完成相对位移控制、坐标映射、工作空间限幅、圆柱半径限制、deadband、低通滤波和 debug topic
	形成核心遥操作控制闭环

	RealManAdapter
	完成 mock 仿真、RM75 连接、速度/pose_canfd 透传、安全限幅、可选初始化、末端外设配置与工具开合接口
	具备 mock 和真机两种执行能力

	xr_rm_bringup
	完成 arm_debug.launch.py、左右/双臂 YAML、peripherals 配置和 launcher_ui
	形成统一运行入口和参数组织方式
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图2 相对位移控制模型与安全限幅逻辑
三、即将完成部分
近期工作重点不是改变核心控制架构，而是提升系统可观测性、安全性和实验数据留存能力，为后续视觉与半自动任务提供可靠基础。
表3 近期工作计划
	方向
	即将完成内容
	预期产出

	通信质量评估
	统计 PICO/UDP 输入频率、延迟估计、丢包/超时次数
	形成输入链路健康指标

	数据记录
	记录 /xr/*_controller、/xr_rm/*/cmd_vel、current_pose、target_pose 等关键话题
	支持复现实验和离线分析

	安全交互
	增加软件急停 topic、UI Stop 状态提示、停止事件记录
	提高现场演示和真机调试安全性

	末端执行器
	将 trigger 从预留字段接入夹爪开合或比例控制
	形成手柄到末端工具的闭环输入

	实验指标
	定义最大速度、响应延迟、跟踪误差、超时停止时间等评价指标
	为中期汇报和论文实验章节提供量化依据



四、当前项目结构
项目位于 ROS2 工作空间的 src 层，采用 packages 与 Unity 工程并行组织的方式。ROS2 侧主要负责接口、输入、控制和启动组织，Unity 侧负责 PICO 头显端数据采集与 UDP 发送。
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图3 项目结构与分层职责
表4 当前代码结构说明
	路径
	职责
	关键文件

	xr_rm_interfaces
	定义跨模块消息接口
	msg/XrController.msg

	xr_rm_input
	接收 UDP controller JSON，发布左右手柄话题，提供模拟发送器
	udp_controller_receiver.py, sample_udp_sender.py

	xr_rm_teleop
	将手柄相对位移映射为 RM75 笛卡尔速度或 pose_canfd 目标
	single_arm_velocity_teleop.py, realman_adapter.py

	xr_rm_bringup
	维护 launch、YAML、现场 UI 和运行入口
	arm_debug.launch.py, dual_arm_rm75.yaml, launcher_ui.py

	unity/XR_RM_PICO_UDP_Sender
	PICO 4 Ultra Unity 工程，负责手柄采集和 UDP 发送
	PicoControllerUdpSender.cs, PicoUdpConfigPanel.cs

	docs
	保存面向汇报与配置的项目文档
	pico_udp_sender_ubuntu22_setup.md, 本次生成报告



五、UDP 数据结构
UDP 协议采用轻量 JSON 格式，兼容单手柄和双手柄两类载荷。ROS2 接收端将字段归一化为 XrController 消息，其中 grip 作为运动使能信号，trigger 当前作为末端工具输入预留。
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图4 UDP JSON 到 ROS2 XrController 的映射关系
表5 UDP JSON 字段说明
	JSON 字段
	类型
	语义
	当前用途

	hand
	string
	left 或 right；双手柄 controllers 格式中也可由键名推断
	决定发布到左/右手柄话题

	grip
	bool
	手柄握持键或握持强度阈值结果
	true 进入相对位移控制，false 停止

	trigger
	float32 [0,1]
	扳机输入值
	当前预留，后续用于夹爪或末端执行器控制

	pos
	float[3]
	手柄位置，PICO/OpenXR 项目坐标
	参与相对位移计算

	quat
	float[4]
	手柄姿态四元数，默认 xyzw，可配置 wxyz
	写入 ROS Pose，后续可用于姿态控制

	frame_id
	string
	坐标系名称，默认 xr_world
	写入 ROS Header

	t
	double
	Unity/Python 发送端时间戳
	当前主要用于扩展统计和同步



表6 XrController.msg 字段说明
	ROS2 字段
	类型
	说明

	header
	std_msgs/Header
	接收端 ROS 时间戳与 frame_id

	hand
	string
	left 或 right

	grip
	bool
	运动使能和停止触发字段

	trigger
	float32
	扳机值，范围 0.0 至 1.0

	pose
	geometry_msgs/Pose
	手柄位置与四元数姿态



六、后续改进优化
后续优化将从工程可靠性、安全边界、传感器接入和任务能力四个层次展开。图5 给出总体路线。
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图5 后续工作路线图
表7 后续改进优化建议
	优化方向
	关键问题
	建议方案
	预期收益

	通信与同步
	当前缺少输入频率、延迟、丢包和时间同步统计
	在 UDP 接收节点中记录统计量，并引入发送端 t 与 ROS 时间对齐分析
	提升链路可观测性，便于定位卡顿和漂移

	安全边界
	当前无双臂碰撞检测，仅有单臂工作空间和圆柱约束
	增加软件急停、互斥工作区、双臂距离阈值和状态机级安全门控
	降低双臂真机联调风险

	末端控制
	trigger 字段尚未进入主控制闭环
	定义夹爪 topic、开合方向、比例映射、力控上限和超时策略
	支持采摘动作的基础闭环

	视觉与记录
	D405/D435、TF、相机标定和 rosbag2 尚未集成
	建立相机 launch、标定文件、TF 树和实验记录模板
	形成论文实验数据基础

	控制性能
	当前以比例速度控制为主，尚未系统评估跟踪误差
	建立延迟、误差、稳定性和操作者负担指标，逐步引入预测或滤波优化
	提高操控稳定性和实验说服力

	半自动任务
	尚无目标检测、任务分配和双臂状态机
	先做目标检测与 3D 定位提示，再做单臂辅助和双臂任务分配
	逐步从遥操作过渡到半自动采摘



七、小结
本阶段项目已经建立了 XR 手柄输入到 RM75 双臂遥操作的基础工程闭环，核心价值在于统一了输入协议、控制节点、真机适配和运行组织方式。后续应优先完成通信统计、数据记录、安全状态、末端执行器和视觉链路，使系统从“可运行”进一步走向“可量化、可复现、可扩展”。
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